https://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/80x15/png/by.png

http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-XXXX-XX-X-XX-XX

*Оригинальная статья  
Original paper*

УДК *004.934.2+534.784*

**РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ЭМОЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ И НАДСЕГМЕТНЫХ АККУСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ**

ВАШКЕВИЧ М.И., КРАСНОПРОШИН Д.В.

*Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники*

*(г. Минск, Республика Беларусь)*

*Поступила в редакцию*

© Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2023

**Аннотация.** В данном исследовании изучается проблема распознавания речевых эмоций с использованием мел-частотных кепстральных коэффициентов (МЧКК) при помощи классификатора на основе метода опорных векторов (МОВ). Для проведения экспериментов использовался набор данных RAVDESS. Предложена модель, которая использует 306-компонентный вектор признаков, вычисленный на основе МЧКК, в качестве входных данных для классификатора МОВ. Для оценки качества модели использовался невзвешенное среднее значение полноты (UAR). Эксперименты проводились с различными функции ядра для МОВ (например, линейный, полиномиальный и радиальный базис) и разным размером кадра для извлечения МЧКК (от 20 до 170 мс). Результаты экспериментов демонстрируют многообещающую точность (UAR = 48%), демонстрируя потенциал этого подхода для таких приложений, как голосовые помощники, виртуальные агенты и диагностика психического здоровья.

**Ключевые слова:** голосовой сигнал, МЧКК, извлечение аудио признаков, распознавание, машинное обучение.

**Конфликт интересов.** Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

**Для цитирования.** Вашкевич М.И., Краснопрошин Д.В. Распознавание речевых эмоций с использованием метода опорных векторов и надсегментных акустических признаков. Доклады БГУИР. 2023; \*\*(\*): \*\*\*-\*\*\*.

**SPEECH EMOTION RECOGNITION USING SVM CLASSIFIER WITH SUPRASEGMENTAL MFCC FEATURES**

MAXIM.I. VASHKEVICH, DANIIL V. KRASNOPROSHIN

*Belarusian state university of informatics and radioelectronics*

*P.Brovki str., 6, Minsk, 220013, Republic of Belarus*

*Submitted*

© Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 2023

**Abstract.** This study explores speech emotion recognition (SER) using mel-frequency cepstral coefficients (MFCCs) and Support Vector Machines (SVMs) classifier on the RAVDESS dataset. We proposed a model which uses 306-component suprasegmental MFCC feature vector as an input downstream by SVM classifier. To evaluate the quality of the model, unweighted average recall (UAR) was used. We evaluate different kernel function for SVM (such as linear, polynomial and radial basis) and different frame size for MFCC extraction (from 20 to 170 ms). Experimental results demonstrate promising accuracy (UAR = 48%), showcasing the potential of this approach for applications like voice assistants, virtual agents, and mental health diagnostics.

**Keywords:**voice signal, MFCC, DSP, audio feature extraction, recognition, machine learning.

**Conflict of interests.** The authors declare no conflict of interests.

**For citation.** Vashkevich M.I., Krasnoproshin D.V., Speech emotion recognition using SVM classifier with suprasegment MFCC features. Doklady BGUIR. 2023; \*\*(\*): \*\*\*-\*\*\*.

**Введение**

Область распознавания эмоций по речи быстро развивается в последние десятилетия благодаря росту производительности вычислительных систем и широкому интересу к этому вопросу исследователей в области психологии, психиатрии и информатики [1], [2]. Эмоции часто влияют на процессы принятия решений, поэтому распознавание эмоций может представлять интерес для построения более эффективного общения, включая диалоговые системы (голосовые помощники, чат-боты). Задача распознавания негативных эмоций, таких как стресс, гнев, усталость является важным аспектом с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения при использовании интеллектуальных транспортных средств, поскольку позволяет им реагировать на эмоциональное состояние водителя [3].

В данной работе рассматривается задача определения эмоций на основе анализа речевого сигнала. Одна из основных проблем данного подхода связана с определением набора признаков, эффективно описывающих эмоциональное стояние диктора [1], [4-6].

Для построения системы распознавания эмоций авторами статьи предлагается использовать мел-частотные кепстральные коэффициенты (МЧКК) [7] для получения признаков и метод опорных векторов (MOВ) [7] в качестве метода классификации.

Признаки на основе МЧКК широко применяются в системах распознавания эмоций по речи [1, 5]. МЧКК воспроизводят реакцию слуховой системы человека на звук, улавливая соответствующую акустическую информацию [8]. Формируя представление аудиосигнал в частотной области, МЧКК уменьшают размерность данных, сохраняя при этом важные особенности, что делает его пригодным для алгоритмов машинного обучения, таких как МОВ.

В свою очередь МОВ является простым и надежным подходом к задаче классификации, который обеспечивает адаптируемость к многомерным пространствам признаков. МОВ основан на принципе поиска оптимальной гиперплоскости, максимально разделяющей разные классы в пространстве признаков [9]. В контексте распознавания эмоций по речи это означает, что МОВ может эффективно дифференцировать эмоциональные состояния [5]. Кроме того, МОВ может учитывать нелинейные отношения с помощью функций ядра (*kernel function*), что позволяет улавливать сложные закономерности в речевых данных.

**Извлечение речевых признаков**

Первым этапом системы по распознаванию эмоций по речи является предварительная обработка входных аудиоданных [1, 5]. В данной работе речевые признаки рассчитывались на основании МЧКК [8]. Расчет МЧКК относится к методам кратковременного анализа речевого сигнала, которые предполагают разбиение сигнала на фреймы (короткие сегменты). Считается, что в интервале от 10 до 30 мс голосовой сигнал можно считать стационарным. На рис. 1 представлена схема вычисления МЧКК.



**Рис. 1.** Схема вычисления мел-частотных кепстральных коэффициентов (МЧКК)

**Fig. 1.** Scheme for calculating mel-frequency cepstral coefficients (MFCC)

Согласно рис. 1 процесс извлечения МЧКК включает следующие шаги:

1) вычисление кратковременного преобразования Фурье (КВПФ) и нахождение квадрата модуля КВПФ для получения спектрограммы сигнала;

2) вычисление мел-спектрограммы (энергия сигнала из шкалы герц переводится в мел-шкалу, отражающую свойства человеческого слуха);

3) взятие логарифма от энергии сигнала в мел-частотных полосах;

4) применение декоррелирующего преобразования, в качестве которого используется дискретное косинусное преобразование второго типа (ДКП-II).

В качестве иллюстрации на рис. 2 показан пример речевого сигнала, выражающего эмоцию гнева.





Рис. 2. Представление речевого сигнала, выражающего гнев («Kids are talking by the door»)  
Fig. 2. Representation of the speech signal expressing anger

На рис. 3 представлен результат вычисления КВПФ и мел-спектрограммы сигнала, представленного на рис. 1.



|  |  |
| --- | --- |
| а) | б) |

Рис. 3. речевого сигнала, выражающего гнев: а) спектрограмма (КВПФ), б) мелспектрограмма

Fig. 3. Speech signal expressing anger: a) spectrogram (STFT), b) mel-spectrogramm

На рис. 4 показана временная последовательность MFCC, рассчитанная для сигнала, представленного на рис. 1.




Рис. 4. Временная последовательность МЧКК

Fig. 4. Time-sequence of MFCC

В данной работе используются речевые сигналы с частотой дискретизации 48 кГц. Для обработки аудиосигналов использовалась библиотека librosa написанная на языке Python. КВПФ рассчитывается с использованием следующего набора размеров фреймов   
. Размер перекрытия между фреймами брался равным 50% от размера фрейма. Из каждого фрейма извлекалось 40 МЧКК. После обработки одного аудиофайла мы получаем матрицу размером , где – количество фреймов. Таким образом, -й столбец матрицы представляет собой вектор МЧКК, вычисленный для временного фрейма с номером .

На основании матрицы рассчитывался вектор признаков фиксированной длины.

Чтобы получить единый вектор признаков для каждого аудиофайла, мы вычисляем средние (34 признака) и СКО – среднеквадратичные отклонения, – (34 признака) для МЧКК в матрице вдоль оси времени. СКО может быть полезно для оценки степени изменчивости в МЧКК во времени.

По матрице МЧКК также производится извлечение первой и второй производных (первой и второй разности). Ниже поясняется смысл, который несет данная операция.

Первая производная МЧКК (-МЧКК) представляет собой скорость изменения каждого коэффициента во времени. Таким образом, -МЧКК отражает быстроту изменения спектральных характеристик звука во времени. -МЧКК могут помочь в выявлении моментов, когда звук становится более высокочастотным или более громким, что может быть полезным для распознавания звуковых событий.

Вторая производная МЧКК (-МЧКК) представляет собой ускорение изменения каждого коэффициента во времени. Принятие во внимание -МЧКК позволяет более полно описать характер спектральных изменений речевого сигнала во времени.

Известно, что применение производных МЧКК позволяет улучшить производительность систем распознавания, классификации и детектирования речевых сигналов [1, 5]. Они могут использоваться для выделения важных характеристик аудиосигнала, таких как изменения в тональности, интонации, и ритме речи, что делает их полезными в приложениях, таких как распознавание речи, детектирование звуковых событий, и музыкальный анализ.

Для полученных матриц -МЧКК и -МЧКК рассчитываются их средние значения и СКО, что в итоге дает дополнительных признаков.

На основании матрицы МЧКК также были рассчитаны коэффициент асимметрии, эксцесс и межквантильный размах.

Коэффициент асимметрии (skewness) – это мера степени асимметрии распределения случайной величины. Она показывает, насколько сильно и в какую сторону смещено распределение относительно своего среднего значения. В работе для вычислялся коэффициент асимметрии для каждого МЧКК:

В контексте анализа МЧКК коэффициент асимметрии может дать информацию о форме распределения и подчеркнуть определенные аспекты вариабельности звукового сигнала.

Эксцесс (kurtosis) – это мера формы распределения случайной величины, которая показывает, насколько оно остроконечное или плоское по сравнению с нормальным распределением. В работе для вычисления эксцесса использовалась формула моментов:

Межквартильный размах (*Interquartile Range, IQR*) – это мера разброса данных, которая используется для измерения разницы между верхним и нижним квартилями. Она показывает разброс значений в данных. При вычислении выполняются шаги: 1) упорядочиваются данные по возрастанию; 2) находится значение первого квартиля (), которое отделяет нижние 25% наблюдений; 3) находится значение третьего квартиля (), которое отделяет нижние 75%; 4) вычислите IQR, как разницу между значениями и :

В контексте решаемой задачи может быть полезен для измерения разброса в параметрах МЧКК.

Таким образом, в итоговый набор признаков были включены среднее значение МЧКК (34 признака), среднеквадратичное отклонение МЧКК (34 признака), среднее от первой и второй производных от МЧКК (2×34 признака), их среднеквадратическое отклонение (2×34), а также коэффициент асимметрии, эксцесс и межквантильный размах (по 34 признака для каждой метрики соотвественно). Таким образом, для каждого аудиофайла мы получаем **306-компонентный вектор супрасегментных признаков MFCC.**

**Речевая база**

При проведении исследования в качестве исходного набора данных использовался Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song (RAVDESS) [10]. RAVDESS содержит записи 24 актеров (12 мужчин, 12 женщин). Каждый актер произнес 104 различных сообщения (60 речевых высказываний и 44 песенных). В рамках данной работы использована только часть набора RAVDESS, а именно RAVDESS Emotional speech audio. Эта часть содержит 1440 файлов в формате wav (16 бит, 48 кГц): 60 записей на каждого из 24-х актеров. Речевые эмоции включают выражения нейтральности, спокойствия, счастья, грусти, гнева, страха, удивления и отвращения. Все эмоциональные состояния, кроме нейтрального, озвучивались на двух уровнях эмоциональной громкости (нормальная и повышенная). Актеры повторяли каждую вокализацию дважды.

**Описание эксперимента**

При проведении выполнения классификации в системе распознавания эмоционального состояния по речи применялся метод опорных векторов (МОВ). Данный метод выполняет классификацию путем построения -мерных линейной (или нелинейной) разделяющей гиперплоскости, которые оптимально разделяют данные на классы. В МОВ предусмотрено использование функции ядра для преобразования исходного набора данных в многомерное пространство признаков. И уже в новом пространстве признаков выполняется построение оптимальной разделяющей гиперплоскости. В данной работе использовались известные ядерные функции: 1) линейное; 2) полиномиальное; 3) гауссово ядро с радиальной базовой функцией (radial basis function, RBF) [9].

Построение классификатора на опорных векторах с использованием перечисленных выше ядер осуществлялось с помощью библиотеки sklearn языка Python.

Для тестирования классификатора использовался метод перекрестной проверки по блокам (*k-fold cross-validation*) [9], который заключается в следующем.

1) Разделить набор разбивается на *k* блоков;

2) В цикле для выполняются следующие операции:

– блок устанавливается в качестве тестового набора данных (*test data*)

– оставшиеся блоки принимаются как тренировочные данных (*train data*)

– выполняется обучение модели классификатора на тренировочных и оценивоется ее эффективность на тестовых данных

– сохранение результатов классификации для данных из тестового набора;

– сброс параметров модели до исходного состояния для следующей итерации.

3) Расчет оценки эффективности модели на основе сохраненных результатов классификации данных.

В данной работе данных были разбиты на блоки следующим образом (в скобках указаны номера актеров):

- блок 0: (2, 5, 14, 15, 16)

- блок 1: (3, 6, 7, 13, 18)

- блок 2: (10, 11, 12, 19, 20)

- блок 3: (8, 17, 21, 23, 24)

- блок 4: (1, 4, 9, 22)

Такой порядок разбиения был предложен в [13]. Выбранная стратегия заключается в том, что каждый блок должен содержать одинаковое количество случайно выбранных образцов для каждого класса. При этом должно выполняться условие, что каждый актер представлен либо обучающей, либо валидационной выборке, но не в обоих [13].

Для оценки качества модели было вычислено среднее арифметическое (невзвешенное) полноты (unweighted average recall, ). – это показатель, используемый для измерения общей производительности модели многоклассовой классификации. Он вычисляет средний уровень запоминания по всем классам, придавая каждому классу одинаковую важность без учета классового дисбаланса:

где – матрица спутанности (*confusion matrix*), – количество классов. Значение находится в диапазоне от 0 до 1.

Эксперимент проводился в три этапа:

1) подготовка обучающей выборки;

2) обучение и тестирование классификатора с использованием различных функции ядра и различных размеров длины фрейма анализа речевых сигналов;

3) оценка модели с использованием метрики.

**Результаты и их обсуждение**

На первом этапе проводились эксперименты по подбору числа извлекаемых МЧКК. Выбирался размер фрейма равный 1024 отчета (~23 мс), классификатор на основе МОВ с линейным ядром и определялся оптимальное число МЧКК из множества . Наилучший результат классификации был получен при . Это значение затем использовалось в дальнейших исследованиях.

Эксперименты, проведенные с набором данных RAVDESS с использованием классификаторов SVM с различными ядрами и гиперпараметрами, включая RBF, линейные и полиномиальные ядра, а также с различной длиной кадров для извлечения МЧКК, дали ценную информацию о распознавании эмоций. Мы использовали технику grid search, чтобы настроить и найти лучшие гиперпараметры для данного ядра. В таблице 1 дана краткая информация обо всех проведенных экспериментах.

Таблица 1

Результирующий UAR для классификатора на основа МОВ с различными ядрами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер фрейма | Линейное ядро | Полиномиальное ядро | RBF ядро |
| 1024 | 0.458 (C =0.01) | 0.457(C = 0.01,  γ= 1, deg= 1) | 0.469 (C = 8.11,  γ= 0.0008) |
| 2048 | 0.451 (C =0.1) | 0.45 (C = 0.01,  γ= 1, deg= 1) | 0.471 (C = 8.11,  γ= 0.00088) |
| 4096 | 0.454 (C =0.01) | 0.455 (C = 0.05,  γ= 0.1, deg= 1) | 0.476 (C = 2.31,  γ= 0.0014 |
| 8192 | **0.469** (C =0.01) | **0.474** (C = 0.05,  γ= 0.1, deg= 1) | **0.482** (C = 28.48,  γ= 0.014) |

Наилучшее значение UAR 48% достигается при использовании SVM с ядром RBF и супрасегментными функциями MFCC, рассчитанными на основе кадров размером 4096. Поверхность UAR, рассчитанная в ходе поиска по сетке для этой модели, представлена на рис. 5. Видно, что более высокое значение параметров C приводит к более гибкому классификатору с более высокой производительностью.

При увеличении размера фрейма анализа до 16384 показатель UAR резко падал до значения порядка 0.134.

|  |  |
| --- | --- |
| а) | б) |

Рис.5. Результаты экспериментов: а) Поверхность UAR; б) матрица спутывания

Fig. 5. a) UAR surface; b) confusion matrix

На рис. 6 представлена матрица спутывания для лучшей модели SVM-RBF. Анализ матрицы путаницы набора данных RAVDESS с использованием классификатора SVM выявляет важные закономерности в распознавании эмоций. Среди эмоций было замечено, что наиболее часто неправильно классифицированной эмоцией была нейтральность (27%). Интересно, что эту эмоцию часто путают с грустью, что позволяет предположить некоторое сходство их акустических характеристик. И наоборот, «Удивление» продемонстрировало высокую точность распознавания (61%) и редко ошибочно классифицировалось как другая эмоция, что указывает на отличительные особенности его акустического профиля. Эти результаты проливают свет на проблемы, с которыми сталкивается классификатор при различении тонких эмоциональных нюансов, и подчеркивают важность разработки функций и совершенствования моделей для улучшения эффективности распознавания эмоций.

Наши результаты показывают, что выбор ядра оказывает существенное влияние на точность классификации. Ядро RBF продемонстрировало высокую производительность в отношении множества эмоций, в то время как линейное ядро превосходно различало определенные эмоциональные состояния. Примечательно, что размер кадра, используемый для извлечения MFCC, играл значительную роль в общей точности системы: более короткие кадры обеспечивают более мелкие временные детали, а более длинные кадры собирают более широкую контекстную информацию. Эти результаты подчеркивают важность точной настройки ядра классификатора SVM и учета компромиссов, связанных с размером кадра, при разработке систем распознавания эмоций.

**Заключение**

В сфере взаимодействия человека и компьютера точное распознавание эмоций по речи является ключевым фактором. В этой работе представлен подход к проблеме распознавания речевых эмоций, основанный на классификаторе SVM и сверхсегментарных функциях MFCC. Наилучшие результаты (UAR = 48%) получены при использовании SVM-RBF с характеристиками MFCC, рассчитанными на основе кадров длительностью 85 мс. По сравнению с другими работами [2]–[5] есть возможности для улучшения.

**Список литературы / References**

1. D. Issa, M. F. Demirci, and A. Yazici, “Speech emotion recognition with deep convolutional neural networks,” Biomedical Signal Processing and Control, vol. 59, 2020.
2. C. Luna-Jiménez, D. Griol, Z. Callejas, R. Kleinlein, J. M. Montero, and F. Fernández-Martı́nez, “Multimodal emotion recognition on RAVDESS dataset using transfer learning,” Sensors, vol. 21, no. 22, pp. 1–29, 2021.
3. Xiao, H.; Li, W.; Zeng, G.; Wu, Y.; Xue, J.; Zhang, J.; Li, C.; Guo, G. On-Road Driver Emotion Recognition Using Facial Expression. Appl. Sci. 2022, 12, 807. https://doi.org/10.3390/app12020807
4. S. Sadok, S. Leglaive, and R. Séguier, “A vector quantized masked autoencoder for speech emotion recognition,” arXiv preprint arXiv:2304.11117, 2023.
5. A. Bhavan, P. Chauhan, R. R. Shah et al., “Bagged support vector machines for emotion recognition from speech,” Knowledge-Based Systems, vol. 184, pp. 1–7, 2019.
6. M. Baruah and B. Banerjee, “Speech emotion recognition via generation using an attention-based variational recurrent neural network,” Proc. Interspeech 2022, pp. 4710–4714, 2022.
7. Yu, C., Tian, Q., Cheng, F., Zhang, S. (2011). Speech Emotion Recognition Using Support Vector Machines. In: Shen, G., Huang, X. (eds) Advanced Research on Computer Science and Information Engineering. CSIE 2011. Communications in Computer and Information Science, vol 152. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21402-8\_35
8. X. Huang, A. Acero, H.-W. Hon, and R. Foreword By-Reddy, Spoken language processing: A guide to theory, algorithm, and system development. Prentice hall PTR, 2001.
9. T. Hastie, R. Tibshirani, J. H. Friedman, and J. H. Friedman, The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction. Springer, 2009.
10. C. K. On, P. M. Pandiyan, S. Yaacob, and A. Saudi, “Mel-frequency cepstral coefficient analysis in speech recognition,” in 2006 International Conference on Computing & Informatics, 2006, pp. 1–5.
11. S. R. Livingstone and F. A. Russo, “The ryerson audio-visual database of emotional speech and song (ravdess): A dynamic, multimodal set of facial and vocal expressions in north american english,” PloS one, vol. 13, no. 5, p. e0196391, 2018.
12. Luna-Jiménez, C.; Griol, D.; Callejas, Z.; Kleinlein, R.; Montero, J.M.; Fernández-Martínez, F. Multimodal Emotion Recognition on RAVDESS Dataset Using Transfer Learning. Sensors 2021, 21, 7665. https://doi.org/10.3390/s21227665

**Вклад авторов**

Вашкевич М.И. цель и задачи исследования, предложил идею барк-частотного кепстрального представления голосового сигнала, выполнил программную реализацию расчета БЧКК, принимал участие в подготовке текста статьи и интерпретации результатов экспериментов. Лихачев Д.С. выполнил программную реализацию расчета МЧКК, участвовал в подготовке программной базы для эксперимента.

**Authors contribution**

Vashkevich M.I. determined the purpose and objectives of the study, proposed the idea of the bark-frequency cepstral representation of the voice signal, carried out the software implementation of the BFCC calculation, took part in the preparation of the text of the article and the interpretation of the experimental results. Likhachov D.S. carried out the software implementation of the calculation of the MFCC, participated in the preparation of the software tools for the experiment.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения об авторах**  Вашкевич М.И., д.т.н., профессор кафедры электронных вычислительных средств (ЭВС) Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР).  Краснопрошин Д.В., магистрант кафедры электронных вычислительных средств ФКСиС БГУИР |  | **Information about the authors**  M.I. Vashkevich Professor, Department of Electronic Computing Facilities in BSUIR, DrSc.  D.V. Krasnoproshin master student, Department of Electronic Computing Facilities in BSUIR |
| **Адрес для корреспонденции**  220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, д. 6, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники  тел. +375-17-293-84-78;  e-mail: vashkevich@bsuir.by  Вашкевич Максим Иосифович |  | **Address for correspondence**  220013, Republic of Belarus, Minsk, P. Brovki str., 6, Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics  tel. +375-17-293-84-78;  e-mail: vashkevich@bsuir.by  Vashkevich Maksim Iosifovich |